**Кресло Viking-31**

**ПАСПОРТ**



**ООО “Интер-Офис”**

**Комплект поставки.**



1 – Спинка

2 – 3D-подлокотники

3 – Подголовник

4 – Сидение

5 – Механизм качания

6 – Крестовина

7 – Регулируемая подставка под поясницу

8 – Комплект колес

9 – Газ-лифт

Также в комплекте набор фурнитуры: болты, шайбы, шестигранный ключ.

**Назначение.**

Кресло Viking-31 (далее – кресло) предназначено для комфортной работы за компьютерным или письменным столом на работе или дома.

**Устройство и принцип работы.**

1. Каркас спинки изготовлен из высокопрочного пластика и обтянут сеточным материалом из полиэстера. Обивка сидения – ткань с мягкой подкладкой из пенополиуретана (ППУ) внутри.
2. Используемые цветовые варианты: черный
3. Подлокотники сделаны из прочного пластика, фиксированные (не регулируются). Имеют мягкую опорную площадку.
4. Кресло имеет синхронный механизм качания. При наклоне спинки, сидение и спинка откидываются под разными углами наклона.
5. Газлифт обеспечивает амортизацию и плавную регулировку кресла по высоте.
6. Крестовина сделана из сверхпрочного пластика.
7. Ручка механизма качания выполняет три функции: регулирует наклон качания кресла, отвечает за фиксацию изделия в определённом положении и регулирует высоту кресла с помощью газ-лифта.
8. Роликовые опоры с полиуретановой оболочкой не царапают твердые напольные покрытия.

**Сборка.**

Инструкция по сборке кресла находится внутри упаковки.

ВНИМАНИЕ! Если изделие хранилось при температуре до +5 градусов, перед сборкой необходимо дать креслу нагреться около 2 часов в помещении при комнатной температуре.

**Технические характеристики.**

**Артикул: Кресло М123-1 "VIKING-31" (сетка/черный)**

**Страна производства:** Китай

**Общие.**

|  |  |
| --- | --- |
| Высота ………………….…. 115-125 см | Глубина сиденья …………... 50 см |
| Высота сиденья …………… 48-56 см | Высота спинки + подголовник… 80 см |
| Ширина сиденья …………... 51 см | max допустимая нагрузка …. 150 кг |

**Крестовина.** тест BIFMA

|  |  |
| --- | --- |
| Цельнолитая пластиковая | Материал – высокопрочный пластик |
| Пятилучевая |  |
| Цвет крестовины - черный | |
| Диаметр …… 70 см | max статическая нагрузка …. 150 кг |

**Подлокотники.** тест BIFMA

|  |  |
| --- | --- |
| Тластиковые | Материал – пластик высокопрочный |
| Т-образные | Фиксированный (без регулировки) |

**Спинка.**

|  |  |
| --- | --- |
| Высота ……. 80 см | Основа – пластик высокопрочный |
| Ширина …... 50 см | Обивка – сеточный материал (полиэстер) |
| Толщина ….. 11 см |  |

**Сиденье.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина …….. 51 см | Обивка - сеточный материал (полиэстер) |
| Глубина …….. 50 см | Основа – высокопрочный пластиковый каркас |
| Толщина …..... 10 см |  |

Общие габариты сиденья с подлокотниками – 66 см

**Механизмы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Синхронный | Фиксация в любом удобном положении |
| Газ-лифт | Максимальная нагрузка 150 кг |

**Обивка.**

|  |
| --- |
| Сеточный материал из полиэстера |
| Состав: синтетическое волокно |

**Ролики.**

|  |  |
| --- | --- |
| Нейлон | Диаметр штока ……… 11 мм |

**Параметры упаковки:**

Размер упаковки (Ш хВ хГ) ……. 75х62х35 см

Объём упаковки …………………. 0,163 м3

Вес брутто ………………………... 15 кг