**Кресло George ML**

**ПАСПОРТ**



**ООО “Офис-Снаб”**

**Комплект поставки.**



1 – Спинка

2 – Сиденье

3 – Подлокотники\*

4 – Рама на полозьях\*

А также: болты, шайбы, шестигранный ключ, заглушки

\* - подлокотники и рама – монолитные

Изготовитель ООО “Офис-Снаб”, Россия

Москва: 8 (495) 541 10 01

Санкт-Петербург: 8 (812) 385 03 93

gkresla@gmail.com

**Назначение.**

Кресло George ML (далее – кресло) предназначено для комфортной работы за компьютерным или письменным столом на работе или дома.

**Устройство и принцип работы.**

1. Кресло обтянуто эко кожей 3 категории чёрного или бежевого цвета.



1. Подлокотники сделаны из хромированного металла и имеют накладки из эко кожи.
2. Базу кресла представляют хромированные металлические полозья с ножками из прочного стеклопластика спереди.
3. База и подлокотники – монолитные.

**Сборка.**

Информация по сборке изделия указана в инструкции по сборке, прилагаемой к данному креслу.

ВНИМАНИЕ! Если изделие хранилось при температуре до +5 градусов, перед сборкой необходимо дать креслу нагреться около 2 часов в помещении при комнатной температуре.

**Технические характеристики.**

**Артикул:** 2108G (black, beige)

**Страна производства:** Китай

**Общие.**

|  |  |
| --- | --- |
| Высота ………………….…. 113 см | Глубина сиденья …………... 52 см |
| Высота сиденья …………… 49 см | Высота спинки ……….……. 62 см |
| Ширина сиденья …………... 51 см | max допустимая нагрузка …. 100 кг |

**База.** тест BIFMA

|  |  |
| --- | --- |
| Цельнолитая металлическая | Материал – хромированный металл |
| Полозья |  |
| Спереди оснащена ножками из прочного стеклопластика | |
| Габариты базы …… 56 см х 59 см | max статическая нагрузка …. 100 кг |

**Подлокотники.** тест BIFMA

|  |  |
| --- | --- |
| Цельнолитые металлические | Материал – хромированный металл |
| Оснащены мягкими элементами | Материал – эко кожа и пенополиуретан |

**Спинка.**

|  |  |
| --- | --- |
| Высота ……. 62 см | Основа – фанера (толщина 1,2 см) |
| Ширина …... 50 см | Обивка - Эко кожа |
| Толщина ….. 10 см | Наполнитель – пенополиуретан |

Снабжена двойными смягчающими декоративными накладками и подголовником.

**Сиденье.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина …….. 51 см | Обивка - Эко кожа |
| Глубина …….. 52 см | Основа – фанера (толщина 1,2 см) |
| Толщина …..... 10 см | Наполнитель – пенополиуретан |

Общие габариты сиденья с подлокотниками – 59 см

**Обивка.**

|  |
| --- |
| Эко кожа Oregon 3-й категории |
| Состав: полиэстер 70%; полиуретан 25%; хлопок 5%. |

**Мягкий наполнитель.**

|  |  |
| --- | --- |
| Пенополиуретан | Плотность: 24кг/м.куб |

**Параметры упаковки:**

Размер упаковки (Ш хВ хГ) ……. 65х80х65 см

Объём упаковки …………………. 0,3 м3

Вес брутто ………………………... 16 кг

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В коробке идёт 2 шт., если заказывать 1шт. – будет упакована в стрейч-плёнку.