**Кресло Ronald**

**ПАСПОРТ**



**ООО “Офис-Снаб”**

**Комплект поставки.**



1 – Спинка

2 – Сиденье

3 – Подлокотники

4 – Механизм Мультиблок

5 – Крестовина

6 – Ручка подъема газ-лифта

7 – Лапка фиксации механизма

8 – Ролики

9 – Газ-лифт

А также фурнитура: болты, шайбы, шестигранный ключ, заглушки

Изготовитель ООО “Офис-Снаб”, Россия

Москва: 8 (495) 541 10 01

Санкт-Петербург: 8 (812) 385 03 93

zakaz@good-kresla.ru

**Назначение.**

Кресло Ronald (далее – кресло) предназначено для комфортной работы за компьютерным или письменным столом на работе или дома.

**Устройство и принцип работы.**

1. Кресло обтянуто эко кожей Oregon 3-й категории.
2. Используемые цветовые варианты: чёрный, бежевый или шоколадный, бордовый.



1. Подлокотники сделаны из прочного стеклопластика и имеют накладки из эко кожи.
2. Кресло обладает синхронным пятиступенчатым механизмом качания, который управляет наклоном кресла и позволяет зафиксировать спинку и сиденье в самом удобном для пользователя положении - мультиблок.
3. Газлифт обеспечивает амортизацию и плавную регулировку кресла по высоте.
4. Крестовина сделана из прочного стеклопластика и имеет пластиковые накладки, защищающие её от грязи и царапин.
5. Ручка механизма подъёма отвечает за регулировку кресла по высоте.
6. Ручка механизма качания регулирует наклон качания кресла и отвечает за фиксацию в определённом положении.
7. Ролики прорезиненные.

**Сборка.**

Информация по сборке изделия указана в инструкции по сборке, прилагаемой к данному креслу.

ВНИМАНИЕ! Если изделие хранилось при температуре до +5 градусов, перед сборкой необходимо дать креслу нагреться около 2 часов в помещении при комнатной температуре.

**Технические характеристики.**

**Артикул:** 2283 Ronald (Black, Chocolate, Beige)

**Страна производства:** Китай

**Общие.**

|  |  |
| --- | --- |
| Высота ………………….…. 115-125 см | Глубина сиденья …………... 54 см |
| Высота сиденья …………… 48-58 см | Высота спинки ……….……. 70 см |
| Ширина сиденья …………... 50 см | max допустимая нагрузка …. 150 кг |

**Крестовина.** тест BIFMA

|  |  |
| --- | --- |
| Цельнолитая пластиковая | Материал – полиамид стеклонаполненный |
| Пятилучевая |  |
| Оснащена специальными декоративными накладками для подставки ног | |
| Диаметр …… 70 см | max статическая нагрузка …. 150 кг |

**Подлокотники.** тест BIFMA

|  |  |
| --- | --- |
| Цельнолитые пластиковые | Материал – полиамид стеклонаполненный |
| Оснащены мягкими элементами | Материал – эко кожа и пенополиуретан |

**Спинка.**

|  |  |
| --- | --- |
| Высота ……. 70 см | Основа – фанера (толщина 1,2 см) |
| Ширина …... 50 см | Обивка - Эко кожа |
| Толщина ….. 12 см | Наполнитель – пенополиуретан |

Снабжена двойными смягчающими декоративными накладками и подголовником.

**Сиденье.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина …….. 50 см | Обивка - Эко кожа |
| Глубина …….. 54 см | Основа – фанера (толщина 1,2 см) |
| Толщина …..... 12 см | Наполнитель – пенополиуретан |

Общие габариты сиденья с подлокотниками – 65 см

**Механизмы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Мультиблок | Фиксация в 4-х положениях |
| Газ-лифт | 3-й категории стабильности  (200000 циклов динамической нагрузки 150 кг) |

**Обивка.**

|  |
| --- |
| Эко кожа Oregon 3-й категории |
| Состав: полиэстер 70%; полиуретан 25%; хлопок 5%. |

**Мягкий наполнитель.**

|  |  |
| --- | --- |
| Пенополиуретан | Плотность: 24кг/м.куб |

**Ролики.**

|  |  |
| --- | --- |
| Нейлон | Диаметр штока ……… 11 мм |

**Параметры упаковки:**

Размер упаковки (Ш хВ хГ) ……. 30х85х65 см

Объём упаковки …………………. 0,19 м3

Вес брутто ………………………... 19 кг